[bookmark: _GoBack]Технические данные сцены МБУК «НДТ»
	Общие данные:
	

	Зеркало сцены
	11,0 х 6,5 м

	Размер коробки сцены
	

	Ширина
	19 м

	Глубина (от красной линии до задней стены)
	15 м

	Высота
	18 м

	
	

	Галереи
	

	Количество уровней рабочих галерей
	3

	Количество переходных мостиков
	2 (на уровне 3-й галереи)

	Уровень 1-й галереи
	8,5 м

	Уровень 2-й галереи
	12,0 м

	Уровень 3-й галереи
	15,5 м

	
	

	Трюм
	

	Уровень трюма
	-3 м

	
	

	Авансцена
	

	Ширина
	15 м

	Глубина
	3,2 м

	
	

	Оркестровая яма
	

	Ширина
	11 м

	Глубина
	2 м

	Высота
	2,1 м

	Возможность перекрытия оркестровой ямы щитами (да/нет)
	да

	Возможность установки планшета оркестровой ямы в уровень зрительного зала (да/нет)
	нет

	
	

	Фальшпортал (совмещен со световыми башнями)
	

	Количество секций
	2 шт. (с левой и правой стороны)

	Глубина расположения от красной линии
	1,5 м

	Диапазон поперечного смещения
	до 1,5 м вглубь сцены с каждой стороны

	
	

	Световые башни
	

	Общее количество
	6 (по 3 с каждой стороны)

	Возможность перемещения
	да

	Ось перемещения
	продольная (по одной оси на каждую сторону)

	Смещение оси от боковой стены коробки сцены (с каждой стороны)
	по 1,6 м

	
	

	Планшет сцены
	

	Тип настила
	деревянный щитовой 

	Цвет покрытия
	светлый матовый лак




Механизация:
	Круг
	

	Диаметр круга
	12 м

	Паспортная нагрузка
	до 1000 кг/м2

	Регулируемый электропривод
	да

	Управление
	с пульта управления механикой

	Возможность управления с пульта помощника режиссера
	да

	
	

	Занавес
	

	Тип
	подъемно-раздвижной

	Регулируемый электропривод
	да

	Управление
	горизонтальное перемещение с пульта помощника режиссера;
вертикальное с пульта управления механикой

	
	

	Подъемно-опускные площадки
	

	Количество
	2 шт.

	Места установки
	10 возможных мест установки на круге (места установки указаны на схеме)

	Регулируемый электропривод
	да

	Управление
	местное

	
	

	Верхняя механизация
	

	Декорационные подъемы
	32 шт.

	Боковые декорационные подъемы
	2 шт.

	Точечные индивидуальные подъемы
	6 шт.

	Длина основных штанкетов (штанги подъема)
	13 м (штанкет №5 укороченный до 10 м)

	Длина боковых штанкетов (штанги подъема)
	10,5 м

	Грузоподъемность декорационных подъемов
	до 500 кг. каждый

	Грузоподъемность индивидуальных точечных подъемов
	до 250 кг. каждый

	Диапазон работы декорационных подъемов
	от 1 м до 16,4 м (для подъема №5 до 7 м)

	Диапазон работы индивидуальных точечных подъемов
	от -3 м до 16,4 м

	Регулируемый электропривод
	да

	Управление
	с пульта управления механикой

	
	

	Софиты
	

	Общее количество
	5 шт.

	Выносной софит над авансценой 
	1 шт.

	Регулируемый электропривод
	да

	Управление
	с пульта управления механикой

	
	

	Система управления механизацией
	

	Тип
	Интеллектуальная система управления Magic производства ЗАО «Система» г. Саров

	Управление по скорости
	да: декорационные подъемы, индивидуальные подъемы, софиты (кроме выносного), круг

	Управление по координате
	да: декорационные подъемы, индивидуальные подъемы, софиты (кроме выносного), круг

	Работа по предварительно записанному сценарию
	да



Осветительное оборудование:
	Общие данные:
	

	Система управления светом
	ETC Gio Console 6144 outputs

	Дополнительное оборудование управления
	Блок фейдеров к световой консоли (2×20) ETC Fader Wing — 2×20;
Беспроводной пульт управления консолью ETC Net3 Radio Focus Remote (RFR);
Переносной двухпортовый Ethernet-DMX узел (2 DMX out, поддержка PoE) ETC Net3 Two-Port DMX Output Touring Gateway;
Переносной однопортовый Ethernet-DMX узел (1 DMX out, поддержка PoE) ETC Net3 One-Port DMX Output Touring Gateway.

	Точки подключения переносных портов DMX на планшете сцены
	да

	Точки подключения переносных портов на 1-й галерее
	да

	Точки подключения переносных портов на круге
	нет

	Точки подключения переносных портов в оркестровой яме
	да

	
	

	Оборудование на выносном (нулевом софите)
	

	Прожекторы управляемые линзовые PC (2000 W, угол 4,5°−60°) в цифровой лире, с устройством для автоматической смены цвета Comandor Arena PC & Slim XT 10", ЗАО «Система»
	10 шт.

	Приборы с полным вращением профильные (1200 W) с электронным балластом XS 1200 spot, PR LIGHTING
	4 шт.

	
	

	Оборудование на 1-м софите
	

	Прожекторы управляемые линзовые PC (1200 W, угол 4,5°−62°) в цифровой лире, с устройством для автоматической смены цвета Comandor Jr Rama PC 175 & Slim XT 8", ЗАО «Система»
	2 шт.

	Приборы с полным вращением профильные (1200 W) с электронным балластом XS 1200 spot, PR LIGHTING
	4 шт.

	Приборы светодиодные полноповоротные заливные XLED 1061, PR LIGHTING
	2 шт.

	Светильники светодиодные циклорамные PLCYC2 LED RGBW CYC, Philips Selecon
	4 шт.

	Стробоскопы с DMX управлением Atomic 3000 DMX, Martin Professional
	1 шт.

	Светильники ультрафиолетового света (400 W) BLACKLIGHT 400, Imlight
	2 шт.

	
	

	Оборудование на 2-м софите
	

	Прожекторы управляемые линзовые PC (2000 W, угол 4,5°−60°) в цифровой лире, с устройством для автоматической смены цвета Comandor Arena PC & Slim XT 10", ЗАО «Система»
	10 шт.

	Приборы с полным вращением профильные (1200 W) с электронным балластом XS 1200 spot, PR LIGHTING
	4 шт.

	Приборы светодиодные полноповоротные заливные XLED 1061, PR LIGHTING
	2 шт.

	Светильники светодиодные циклорамные PLCYC2 LED RGBW CYC, Philips Selecon
	7 шт.

	Стробоскопы с DMX управлением Atomic 3000 DMX, Martin Professional
	1 шт.

	Светильники ультрафиолетового света (400 W) BLACKLIGHT 400, Imlight
	2 шт.

	Прожекторы с автоматической сменой цвета (400W) в комплекте с балластом CP Color 400, Clay Paky
	2 шт.

	
	

	Оборудование на 3-м софите
	

	Прожекторы управляемые линзовые PC (2000 W, угол 4,5°−60°) в цифровой лире, с устройством для автоматической смены цвета Comandor Arena PC & Slim XT 10", ЗАО «Система»
	10 шт.

	Приборы с полным вращением профильные (1200 W) с электронным балластом XS 1200 spot, PR LIGHTING
	2 шт.

	Приборы с полным вращением заливные (1200 W) с электронным балластом XS 1200 Wash, PR LIGHTING
	2 шт.

	Светильники светодиодные циклорамные PLCYC2 LED RGBW CYC, Philips Selecon
	7 шт.

	
	

	Оборудование на 4-м софите
	

	Прожекторы управляемые линзовые PC (2000 W, угол 4,5°−60°) в цифровой лире, с устройством для автоматической смены цвета Comandor Arena PC & Slim XT 10", ЗАО «Система»
	10 шт.

	Приборы с полным вращением профильные (1200 W) с электронным балластом XS 1200 spot, PR LIGHTING
	2 шт.

	Приборы с полным вращением заливные (1200 W) с электронным балластом XS 1200 Wash, PR LIGHTING
	2 шт.

	Светильники светодиодные циклорамные PLCYC2 LED RGBW CYC, Philips Selecon
	14 шт.

	Прожекторы PAR Source Four PAR EA, ETC со скроллером Slim XT 8", ЗАО «Система»
	24 шт.

	
	

	Оборудование на 5-м софите
	

	Прожекторы управляемые линзовые PC (2000 W, угол 4,5°−60°) в цифровой лире, с устройством для автоматической смены цвета Comandor Arena PC & Slim XT 10", ЗАО «Система»
	10 шт.

	Приборы с полным вращением заливные (1200 W) с электронным балластом XS 1200 Wash, PR LIGHTING
	4 шт.

	Светильники светодиодные циклорамные PLCYC2 LED RGBW CYC, Philips Selecon
	14 шт.

	Прожекторы PAR PLC64BK, Proel со скроллером Slim XT 8", ЗАО «Система»
	24 шт.

	
	

	Оборудование левого и правого портала (на каждом)
	

	Прожекторы профильные Source Four Zoom 25°-50°, ETC
	1 шт.

	Прожекторы высокой эффективности с линзой PC 175" (1200 W, угол 4,5°−62°) в комплекте с рамкой для светофильтра Rama 175 PC, Philips Selecon
	2 шт.

	Прожекторы линзовые PC ( 2500/2000 W, угол 4,5°−60°) в комплекте с рамкой для светофильтра Arena PC, Philips Selecon
	5 шт.

	Прожекторы светодиодные PLPROFILE4 LED 25°-50° Zoom, Philips Selecon
	2 шт.

	Прожекторы светодиодные профильные PLPROFILE4 LED 15°-35° Zoom, Philips Selecon
	2 шт.

	Прожекторы светодиодные (угол раскрытия луча 15°-55°) PL3 LED Luminaire, Philips Selecon
	2 шт.

	
	

	Оборудование нижних левой и правой осветительных лож (на каждой)
	

	Прожекторы светодиодные профильные PLPROFILE4 LED 15°-35° Zoom, Philips Selecon
	4 шт.

	Прожекторы светодиодные (угол раскрытия луча 15°-55°) PL3 LED Luminaire, Philips Selecon
	4 шт.

	
	

	Оборудование верхних левой и правой осветительных лож (на каждой)
	

	Прожекторы профильные Source Four Zoom 15°-30° , ETC
	2 шт.

	Прожекторы светодиодные профильные PLPROFILE4 LED 15°-35° Zoom, Philips Selecon
	2 шт.

	
	

	Оборудование осветительных башен (на каждой), в сумме 6, по 3 на сторону.
	

	Прожекторы профильные Source Four Zoom 15°-30° , ETC
	4 шт.

	Прожекторы профильные Source Four Zoom 25°-50°, ETC
	2 шт.

	
	

	Оборудование фронтального выноса
	

	Прожекторы профильные с фиксированным лучом Source Four 10°, ETC
	2 шт.

	Прожекторы светодиодные профильные PLPROFILE4 LED 15°-35° Zoom, Philips Selecon
	4 шт.



Звуковое оборудование:
	Общие данные:
	

	Центральная микшерная консоль
	Цифровая система микширования CL1,Yamaha

	Дополнительное оборудование
	Рэковый блок входов-выходов Rio3224-D, Yamaha
Рэковый блок входов-выходов Rio1608-D, Yamaha

	Акустические системы:
	

	Портальные акустические системы (Main PA) в подвесе
	Активные акустические системы AX 2010A, AXIOM
Активные акустические системы SW215FA, AXIOM

	Акустические системы прострелов (Side Fill) 6 групп, по 3 на сторону
	Активные акустические системы Neos152AXS, Proel

	Акустические системы арьера
	Активные акустические системы Neos152AXS, Proel
Активная акустическая система SW218A, AXIOM

	Сценические мониторы
	Активные сценические мониторы WD12A, Proel



Оборудование видеопроекции:
	Общие данные:
	

	Прямая проекция
	Видеопроектор EIP-HDT30, EIKI
Экран для фронтальной проекции 6,8м х12м, на раме, MW (установлен на 3-м декорационном подъеме)

	Обратная проекция
	Видеопроектор LC-X85, EIKI
Экран для обратной проекции 5,5м х7,4м, на раме, MW

	Оборудование аппаратной:
	

	Система видеомикширования
	Видеомикшер высокого разрешения SE-2000, DataVideo



